Терморегулятор
Терморегулятор
Описание
Терморегулятор TRT-10A230V-NCK25 представляют собой циклическое управляющие устройство с сенсорным элементом из биметалла с нормально закрытой (NC) цепью питания. Терморегулятор поддерживает температуру в пределах двух конкретных значений. Одно, регулируемое пользователем, называется значением установки. При достижении этого значения срабатывает термостат. Когда темпереатура поднимается до второго, верхнего значения, терморегулятор выключает цепь. Дипазон управления темпереатурой -10...+80 °C. Крепится на DIN-рейку.

Терморегулятор TRT-10A230V-NCK25 є циклічне керуючі пристрій з сенсорним елементом з біметалу з нормально закритому (NC) ланцюгом живлення. Терморегулятор підтримує температуру в межах двох конкретних значень. Одне, регульоване користувачем, називається значенням установки. При досягненні цього значення спрацьовує термостат. Коли темпереатура піднімається до другого, верхнього значення, терморегулятор вимикає ланцюг. Діпазон управління темпереатурой -10 ... + 80 ° C. Кріпиться на DIN-рейку.

Характеристики
	Производитель
	Fandis

	Тип
	Термостат

	Тип установки
	DIN-рейка

	Тип монтажа
	-

	Габаритный размер
	26x72x46 мм

	Монтажный размер
	-

	Напряжение
	60/250 В

	Сертификат
	CE, cURus

	Степень защиты
	IP20

	Цвет
	RAL 7035 (светло-серый)

	Рабочая температура
	-10~+80°С

	Ток
	10 А

	Контактный ток
	15 А

	Тип контактов
	NC

	Устанавливаемый диапазон
	-10~+80°С

	Погрешность
	±3°C





